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一、项目概况
1.项目名称：广州市启新学校花山二期标识系统采购项目
2.采购人：广州市启新学校
3.服务地点：采购人指定的地点
[bookmark: _GoBack]4.报价应包括物料的深化设计、制作、供货、其他附件（报价有特别说明除外）、安装配件、包装、安装后清运垃圾、应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、人工费、安装等响应和履约过程可预见或不可预见的一切费用，采购人不再支付除此之外的其他任何费用。 
	采购内容
	服务期

	宣传设计及宣传品制作采购
	自合同签订之日起至服务完毕止


二、服务内容
本项目包含校园标识系统深化设计、原材料采购、生产制作、供货运输、装卸搬运、仓储保管、现场安装施工、成品保护、垃圾清运、验收资料移交、保修维保等全部工作，所有费用包含在合同总价内。 宣传设计、宣传品制作及标识系统实施主要工作包含： 
1. 宣传品设计喷绘、展架的设计、制作、张贴（布置）； 
2. 宣传板、标牌、宣传栏、相框及牌匾等的设计、制作、安装及维护； 
3. 指引指示牌、门牌、楼层牌、疏散标识、地贴等的设计、制作、安装及维护； 
4. 背景板、文化墙面、立体字、发光字、精神堡垒、浮雕的深化设计、制作； 
5. 背景板、签名板、横幅的设计、制作、运输与安装； 
6. 项目完工后验收表、送货单等资料整理移交； 
7. 其他与本项目标识、宣传设计相关的配套服务。
三、项目清单
	序号
	名称
	单位
	材质说明
	数量

	1
	广州市启新学校楼面校名logo发光字
	个
	围边采用不锈钢拉丝面，激光切割打磨、焊接、抛光成型，面板采用3mm进口亚克力。底板采用镀锌板切割焊接喷汽车漆。内置高亮LED光源。2.5*2.5m，7个字
	7

	2
	1号楼启智楼
	组
	侧厚5cm，钛金立体字，校花不锈钢烤漆（一幢楼做两个面）南面、西面；4.76*1.5m
	1

	3
	2号楼崇善楼
	组
	侧厚5cm，钛金立体字，校花不锈钢烤漆（一幢楼做两个面）南面、西面；4.76*1.5m
	1

	4
	3号楼厚德楼
	组
	侧厚5cm，钛金立体字，校花不锈钢烤漆（一幢楼做两个面）南面、西面；4.76*1.5m
	1

	5
	4号楼守正楼
	组
	侧厚5cm，钛金立体字，校花不锈钢烤漆（一幢楼做两个面）南面、西面；4.76*1.5m
	1

	6
	5号楼笃行楼
	组
	侧厚5cm，钛金立体字，校花不锈钢烤漆（一幢楼做两个面）南面、西面；4.76*1.5m
	1

	7
	正门校名标识牌
	个
	地基：1、地基坑体打挖；
2、预埋钢结构地基；
3、水泥砂石回填；
4、五金耗材。
精神堡垒主体：1、钢结构框架；
2、面封1.2厚201#不锈钢，满焊、补灰、通体打磨；
3、整体喷氟碳漆，一层底漆两层面漆；
4、五金耗材。；600*150cm
	1

	8
	后门校名标识牌
	个
	地基：
1.地基坑体打挖；
2.预埋钢结构地基；
3.水泥砂石回填；
4.五金耗材。
精神堡垒主体：
1.钢结构框架；
2.面封1.2厚201#不锈钢，满焊、补灰、通体打磨；
3.整体喷氟碳漆，一层底漆两层面漆；
4.五金耗材。；600*150cm
	1

	9
	学校外面围墙文化
	个
	不锈钢烤漆；240*120cm
	45

	10
	铁网宣传栏
	个
	12厘pvc雕刻uv；240*120cm
	43

	11
	校道宣传栏造型
	个
	框架：
1.150x50mm热镀锌矩管；
2.50x50mm热镀锌方管；
3.50x30mm热镀锌方管；
4.1.0mm厚镀锌板；
5.五金耗材；
饰面：
1.喷2层底漆+2层面漆；
2.五金耗材；
广告字：1、亚克力+PVC立体字
2.户外高精喷绘；
3.五金耗材；7000x2900mm
	18

	12
	操场舞台两边文化氛围
	套
	20厘pvc雕刻uv
	1

	13
	首层架空层墙面装饰墙
	项
	20厘pvc雕刻uv
	1

	14
	停车场指示牌
	套
	10*10镀锌方管   +1.0厚镀锌板折弯喷漆UV，埋地安装；240*90cm
	4

	15
	浮雕1
	项
	不锈钢烤漆；800*500cm
	1

	16
	浮雕2
	项
	不锈钢烤漆；800*500cm
	1

	17
	法治教育主题外墙
	项
	不锈钢烤漆字；150cm/字*17个
	1

	18
	拍照留影墙面
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	19
	1-6楼走廊文化
	层
	10mmpvc雕刻正面UV
	6

	20
	架空层柱子文化
	项
	20厘pvc雕刻uv
	1

	21
	党员活动室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	22
	美术室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	23
	音乐室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	24
	书法室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	25
	物理实验室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	26
	生物实验室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	27
	化学实验室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	28
	家长等候区文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	29
	图书阅览室文化氛围布置
	项
	10厘pvc雕刻uv
	1

	30
	二层场室文化氛围布置
	室
	10厘pvc雕刻uv
	11

	31
	四层场室文化氛围布置
	室
	10厘pvc雕刻uv
	18

	32
	五层场室文化氛围布置
	室
	10厘pvc雕刻uv
	27

	33
	六层场室文化氛围布置
	室
	10厘pvc雕刻uv
	12

	34
	国旗
	块
	高清背胶裱5厘pvc板；55*35cm
	30

	35
	班级公告栏
	块
	高清背胶裱8厘硬板pvc雕刻；280*136cm
	30

	36
	目标心愿
	套
	高清背胶裱8厘硬板pvc雕刻+有机盒子；163*120cm
	30

	37
	作品展示
	套
	高清背胶裱8厘硬板pvc雕刻+有机盒子；166*120cm
	30

	38
	宣传栏
	套
	高清背胶裱8厘硬板pvc雕刻+有机盒子；160*120cm
	30

	39
	启智 崇善 厚德 守正
	个
	15厘pvc雕刻uv立体字；35cm/字              
 8个为一套
	22

	40
	班级柱子文化
	块
	10厘硬pvc板雕刻正面uv；45*120cm
	42

	41
	宿舍牌子
	套
	5厘pvc正面uv雕刻+有机盒子；底板尺寸：36*67cm
盒子尺寸：16.5*11.2cm       
 一块牌子6个盒子
	101

	42
	亚克力盒子1 （学生宿舍）
	个
	亚克力；7.8*11cm
	524

	43
	数字贴
	套
	高清背胶；13*11cm
	524

	44
	门牌号
	块
	5厘pvc正面uv雕刻；25*13cm
	310

	45
	楼层牌
	块
	5厘pvc正面uv雕刻；52*87.5cm
	15

	46
	功能室门牌
	块
	5厘pvc正面uv雕刻；30*19cm
	310

	47
	推拉标识
	块
	户外高清裱5厘PVC板；15*15cm
	200

	48
	小心台阶
	张
	户外高清过斜纹膜；58*12cm
	200

	49
	楼层疏散图
	块
	5厘pvc雕刻正面uv；50*30cm
	310

	50
	场室疏散图
	张
	高清背胶；30*20cm
	150

	51
	禁止进入（地贴）
	张
	户外高清过斜纹膜；165*5cm
	200

	52
	禁止进入（地贴）
	张
	户外高清过斜纹膜；400*5cm
	200

	53
	小心地滑（地贴）
	张
	户外高清过斜纹膜；500*5cm
	200

	54
	号码贴
	张
	户外高清裁型；4*4cm
	120



四、包装、保险及发运、保管、安装、售后等要求
1.货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
2.中标供应商负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.各种货物必须提供装箱清单。
4.货物在现场的保管由中标供应商负责，直至安装、验收完毕。
5.货物在安装验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商对其现场作业、施工人员安全负全部管理责任，落实安全生产，购买人员意外险；因中标供应商原因造成的安全事故、财产损失、人身损害，全部由中标供应商承担责任。
6.货物运送至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。
7.根据采购人的工作需要，采购人有权要求中标供应商每周1-2次至采购人工作场所安装宣传品等，如遇特殊情况，采购人有权适当增加每周宣传品安装次数。
8.每个设计制作项目的保修期均为 1 年，自每个设计制作项目通过验收合格之日起计。保修期内中标供应商对产品进行免费修补及更换（因不正当使用、不可抗力、采购人人为破坏除外）。中标供应商必须在接到采购人的通知后的 2 个自然日内免费负责修补、更换。否则，采购人可另找第三方派人修补、更换，费用由中标供应商负担。保修期满后修补服务只收工本费。
五、验收要求
1.中标供应商完成全部深化设计、效果图、施工图，提交采购人审核，经采购人书面确认后方可生产加工；未经确认生产的成品，采购人有权拒绝验收。
2.验收应在采购人与中标供应商双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范、装箱清单等进行验收。 
3.采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。 
4.对验收不合格的部分，中标供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。 
六、付款方式
1.中标供应商完成全部项目深化设计、制作、安装并整体验收合格，且中标供应商提交齐全结算资料（包括但不限于发票、验收合格报告、请款资料等）后，若项目验收完成时间在2026年12月31日之前，采购人结合当年公用经费统筹情况，在财政预算经费已批复到位前提下，支付合同金额30%款项；若项目验收完成时间已超过2026年12月31 日，则该部分款项并入尾款一并支付。待2027年度财政预算经费批复到位后，采购人支付剩余全部合同尾款。
2. 每次支付款项前，中标供应商须提供与本次申请支付金额相一致的合法有效发票，收款方、开票方、合同乙方必须与中标供应商名称完全一致。因中标供应商未按时、完整提供合规请款资料及发票的，采购人有权顺延付款期限。
3. 在财政预算经费已批复到位、且中标供应商已提交全部合规请款材料及发票的前提下，采购人应于收到完整资料后5个工作日内办理支付手续。
4. 因中标供应商怠于、拒绝提交请款资料或手续不全造成付款延迟的，不视为采购人违约。因财政审核、财政预算拨付等非采购人主观过错的客观财政流程原因造成付款延迟的，不视为采购人主观违约，但采购人应积极协调财政部门办理资金拨付。
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